**Лампа электрическая светодиодная общего назначения, т.м. «Saffit», серии: SBC, SBA, SBG, SBMR, SBGX**

**модели: SbA 6010/6012/6015/6020/6525/6530/7035/8040, SBC 3707/3709/3711/3713/3715, SBG 4505/4507/4509/4511/4513/4515, SBMR 1607/1609/1611/1613/1615, SBGX 5306/5308/5310/5312/5315**

**Инструкция по эксплуатации и технический паспорт**

1. **Общее описание**
	1. Светодиодные лампы ТМ «SAFFIT» являются энергосберегающей альтернативой лампам накаливания и люминесцентным лампам общего назначения. Применяются для общего и декоративного освещения жилых, подсобных и коммерческих помещений. Использование светодиодных ламп позволяет снизить затраты электроэнергии более чем на 80% (по сравнению с лампами накаливания).
	2. Лампы предназначены для работы от сети переменного тока с номинальным напряжением 230В/50Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 32144-2013.
	3. Светодиодные лампы выпускаются с цоколями Е14 и Е27 (подходят для замены ламп накаливания и люминесцентных ламп), с цоколем G5.3 (для замены традиционных галогенных ламп MR11 и MR16).
2. **Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Напряжение питания | 230В±10%/50Гц |
| Потребляемая мощность | см. на упаковке |
| Рабочая температура | от -40°С до +50°С |
| Световой поток | см. на упаковке |
| Цветовая температура | см. на упаковке |
| Индекс цветопередачи, Ra | Не менее 80 |
| Цоколь | см. на упаковке |
| Размеры | см. на упаковке |
| Аналог лампы накаливания | см. на упаковке |
| Срок службы | 25000 часов  |

*\*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке и корпусе товара)*

1. **Меры предосторожности**
	1. Установка, демонтаж и обслуживание лампы должны производиться при выключенном электропитании.
	2. Использовать светодиодные лампы с поврежденными испорченными патронами, выключателями, питающим кабелем, поврежденным цоколем или корпусом лампы запрещено.
	3. Использовать светодиодные лампы с диммерами и выключателями со светодиодной подсветкой запрещено, если в данном руководстве и на упаковке не указана совместимость лампы.
	4. Не рекомендуется использовать светодиодную лампу ТМ «SAFFIT» в закрытых светильниках, либо в местах с затрудненной конвекцией воздуха. Это может привести к перегреву лампы и значительному сокращению срока службы светодиодов.
	5. При использовании лампы в светильниках наружного освещения, степень защиты светильника должна быть не ниже IP54.
	6. Не допускать попадания влаги на лампу.
	7. Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.
2. **Хранение**

Лампы хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях. Срок хранения ламп в данных условиях не более 5 лет.

1. **Транспортировка.**

Лампы в упаковках пригодны для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

1. **Утилизация**

Светодиодные LED лампы ТМ «SAFFIT» не содержат в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов. По окончании срока эксплуатации лампы необходимо утилизировать в соответствии с правилами утилизации бытовых отходов из пластика.

1. **Сертификация**

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

1. **Информация об изготовителе и дата производства**

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO.,LTD» Китай, No.1199,MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN,NINGBO,CHINA / Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай.. Официальный представитель в РФ / Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления указана на корпусе лампы в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

1. **Гарантийные обязательства**
* Гарантия на светодиодные лампы TM «SAFFIT» составляет один год (12 месяцев) со дня продажи.
* Замене подлежит продукция TM «SAFFIT» не имеющая видимых механических повреждений.
* Продукция подлежит замене при возврате полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (потеря товарного вида).
* Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.
* Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.
* Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
* Гарантия не распространяется в случаях использования на производстве, в целях извлечения прибыли, а также в других целях, не соответствующих прямому применению продукции TM «SAFFIT» предназначенной для бытовых нужд.

